<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="47.625" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.625" y1="0" x2="47.625" y2="47.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.625" y1="47.625" x2="0" y2="47.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="47.625" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>(C) 2016, Demand Peripherals, Inc.</text>
<text>DDPD, Rev 16A</text>
<text>5V</text>
<text>5V</text>
<text>5V</text>
<text>12V</text>
<text>12V</text>
<text>R1S</text>
<text>R1T</text>
<text>1.575 Inches</text>
<text>1.875 Inches</text>
<text>1.575 Inches</text>
<text>1.875 Inches</text>
</plain>
<libraries>
<library name="DP">
<packages>
<package name="FIDUCIAL">
</package>
<package name="DPI-1">
<description>Demand Peripherals Symbol #1</description>
</package>
<package name="LETTER_P">
<description>&lt;b&gt;FRAME&lt;/b&gt; LETTER portrait</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-passive">
<packages>
<package name="R4TENTHS">
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-diopto">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>LED, 5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-conn">
<packages>
<package name="TBLK-5.08-X2">
<description>&lt;b&gt;Terminal Block, 5.08mm, x2&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="9090-4R">
<description>&lt;b&gt;THOMAS&amp;BETTS&lt;/b&gt; Disk Drive Power Horizontal&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="+5V" library="dpi-diopto" package="LED5MM" value="LED-5MM-GRN">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="160-1852-ND"/>
</element>
<element name="R1S" library="dpi-passive" package="R0603" value="220">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-220HRTR-ND"/>
</element>
<element name="U$2" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="U$3" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="R1T" library="dpi-passive" package="R4TENTHS" value="220">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="RNF18FT0220R-ND"/>
</element>
<element name="U$1" library="DP" package="DPI-1" value=""/>
<element name="U$4" library="DP" package="LETTER_P" value="DP_FRAME_P"/>
<element name="CN2" library="dpi-conn" package="TBLK-5.08-X2" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="ED2609-ND"/>
</element>
<element name="CN3" library="dpi-conn" package="TBLK-5.08-X2" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="ED2609-ND"/>
</element>
<element name="CN4" library="dpi-conn" package="TBLK-5.08-X2" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="ED2609-ND"/>
</element>
<element name="CN5" library="dpi-conn" package="TBLK-5.08-X2" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="ED2609-ND"/>
</element>
<element name="CN6" library="dpi-conn" package="TBLK-5.08-X2" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="ED2609-ND"/>
</element>
<element name="CN1" library="dpi-conn" package="9090-4R" value="9090-4V">
<attribute name="VENDOR" value="Mouser"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="538-15-24-4441"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R1T" pad="2"/>
<contactref element="R1S" pad="1"/>
<contactref element="CN4" pad="1"/>
<contactref element="CN5" pad="1"/>
<contactref element="CN6" pad="1"/>
<contactref element="CN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="+5V" pad="C"/>
<contactref element="R1S" pad="2"/>
<contactref element="R1T" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="+5V" pad="A"/>
<contactref element="CN4" pad="2"/>
<contactref element="CN5" pad="2"/>
<contactref element="CN6" pad="2"/>
<contactref element="CN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V/2">
<contactref element="CN2" pad="2"/>
<contactref element="CN3" pad="2"/>
<contactref element="CN1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="MOUNT">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="GND1">
<contactref element="CN2" pad="1"/>
<contactref element="CN3" pad="1"/>
<contactref element="CN1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
