<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="12.7" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="0" x2="12.7" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="1.27" x2="34.925" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.925" y1="1.27" x2="34.925" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.925" y1="0" x2="47.625" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.625" y1="0" x2="47.625" y2="47.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.625" y1="47.625" x2="0" y2="47.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="47.625" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>(C) 2016, Demand Peripherals, Inc.</text>
<text>Gnd</text>
<text>V+</text>
<text>O4</text>
<text>O3</text>
<text>O2</text>
<text>O1</text>
<text>DRV3,  Rev 16A</text>
<text>R4</text>
<text>R3</text>
<text>R2</text>
<text>R1</text>
<text>C1</text>
<text>C-BULK</text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>IC1</text>
<text>+</text>
<text>FET4</text>
<text>FET3</text>
<text>FET2</text>
<text>FET1</text>
<text>C2</text>
<text>C3</text>
<text>BB4</text>
<text>C3</text>
<text>C4</text>
<text>R5</text>
<text>R6</text>
<text>1.575 Inches</text>
<text>1.875 Inches</text>
<text>1.575 Inches</text>
<text>1.875 Inches</text>
</plain>
<libraries>
<library name="DP">
<packages>
<package name="FIDUCIAL">
</package>
<package name="DPI-1">
<description>Demand Peripherals Symbol #1</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-conn">
<packages>
<package name="HDR-4X2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TBLK-5.08-X2">
<description>&lt;b&gt;Terminal Block, 5.08mm, x2&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TEST-POINT">
<description>Test Point</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-passive">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="E3.5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-transic">
<packages>
<package name="SO-16DW">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Integrated Circuit&lt;/b&gt; wide</description>
</package>
<package name="DPACK_TO-252">
<description>D-Pack TO-252</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-diopto">
<packages>
<package name="SMA">
<description>SMA Diode package</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-sym">
<packages>
<package name="P_FRAME">
<description>Portrait frame</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BB4" library="dpi-conn" package="HDR-4X2" value="Keyed_Pin_Header_4x2(0.1&quot;x0.1&quot;)">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="609-3530-ND"/>
</element>
<element name="R1" library="dpi-passive" package="R0603" value="100">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-100HRTR-ND"/>
</element>
<element name="R2" library="dpi-passive" package="R0603" value="100">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-100HRTR-ND"/>
</element>
<element name="R3" library="dpi-passive" package="R0603" value="100">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-100HRTR-ND"/>
</element>
<element name="R4" library="dpi-passive" package="R0603" value="100">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-100HRTR-ND"/>
</element>
<element name="C1" library="dpi-passive" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="1276-1126-2-ND"/>
</element>
<element name="FET4" library="dpi-transic" package="DPACK_TO-252" value="BUK626">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="568-9626-2-ND"/>
</element>
<element name="FET3" library="dpi-transic" package="DPACK_TO-252" value="BUK626">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="568-9626-2-ND"/>
</element>
<element name="FET2" library="dpi-transic" package="DPACK_TO-252" value="BUK626">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="568-9626-2-ND"/>
</element>
<element name="FET1" library="dpi-transic" package="DPACK_TO-252" value="BUK626">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="568-9626-2-ND"/>
</element>
<element name="U$1" library="dpi-sym" package="P_FRAME" value="DP_FRAME_P"/>
<element name="R5" library="dpi-passive" package="R0603" value="10">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-10.0HRTR-ND"/>
</element>
<element name="IC1" library="dpi-transic" package="SO-16DW" value="TC4469COE">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="TC4469COE713CT-ND"/>
</element>
<element name="C2" library="dpi-passive" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="490-10504-1-ND"/>
</element>
<element name="C3" library="dpi-passive" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="1276-1126-2-ND"/>
</element>
<element name="C4" library="dpi-passive" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="490-10504-1-ND"/>
</element>
<element name="R6" library="dpi-passive" package="R0603" value="10K">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-1.00KHRTR-ND"/>
</element>
<element name="U$2" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="U$3" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="U$4" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="U$5" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="U$6" library="DP" package="DPI-1" value=""/>
<element name="C5" library="dpi-passive" package="E3.5-8" value="100uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="1572-1044-ND"/>
</element>
<element name="CN1" library="dpi-conn" package="TBLK-5.08-X2" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="ED2609-ND"/>
</element>
<element name="CN2" library="dpi-conn" package="TBLK-5.08-X2" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="ED2609-ND"/>
</element>
<element name="CN3" library="dpi-conn" package="TBLK-5.08-X2" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="ED2609-ND"/>
</element>
<element name="D1" library="dpi-diopto" package="SMA" value="SK510A">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="SK510A-LTPMSCT-ND"/>
</element>
<element name="D2" library="dpi-diopto" package="SMA" value="SK510A">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="SK510A-LTPMSCT-ND"/>
</element>
<element name="D3" library="dpi-diopto" package="SMA" value="SK510A">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="SK510A-LTPMSCT-ND"/>
</element>
<element name="D4" library="dpi-diopto" package="SMA" value="SK510A">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="SK510A-LTPMSCT-ND"/>
</element>
<element name="E$1" library="dpi-conn" package="TEST-POINT" value=""/>
<element name="E$2" library="dpi-conn" package="TEST-POINT" value=""/>
<element name="E$3" library="dpi-conn" package="TEST-POINT" value=""/>
<element name="E$4" library="dpi-conn" package="TEST-POINT" value=""/>
<element name="E$6" library="dpi-conn" package="TEST-POINT" value=""/>
<element name="V-" library="dpi-conn" package="TEST-POINT" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="BB4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="BB4" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V-">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="FET4" pad="3"/>
<contactref element="FET3" pad="3"/>
<contactref element="FET2" pad="3"/>
<contactref element="FET1" pad="3"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="CN3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="BB4" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="BB4" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="BB4" pad="8"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="BB4" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="BB4" pad="1"/>
<contactref element="BB4" pad="5"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="O4">
<contactref element="FET1" pad="4"/>
<contactref element="CN1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="O3">
<contactref element="FET2" pad="4"/>
<contactref element="CN1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="O2">
<contactref element="FET3" pad="4"/>
<contactref element="CN2" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="O1">
<contactref element="FET4" pad="4"/>
<contactref element="CN2" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="CN3" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="FET1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="FET2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="FET3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="FET4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="S$4">
</signal>
<signal name="S$5">
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
