<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="12.7" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="0" x2="12.7" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="1.27" x2="34.925" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.925" y1="1.27" x2="34.925" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.925" y1="0" x2="47.625" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.625" y1="0" x2="47.625" y2="47.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.625" y1="47.625" x2="0" y2="47.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="47.625" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>C1</text>
<text>R3</text>
<text>R4</text>
<text>R6</text>
<text>IR-TOP</text>
<text>IR-BOTTOM</text>
<text>(C) 2016, Demand Peripherals, Inc.</text>
<text>IRIO, Rev 16A</text>
<text>BB4</text>
<text>Rx</text>
<text>Tx</text>
<text>IR-SIDE</text>
<text>IR1</text>
<text>IR2</text>
<text>R7</text>
<text>Q1</text>
<text>C2</text>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>1.575 Inches</text>
<text>1.875 Inches</text>
<text>1.575 Inches</text>
<text>1.875 Inches</text>
</plain>
<libraries>
<library name="DP">
<packages>
<package name="FIDUCIAL">
</package>
<package name="DPI-1">
<description>Demand Peripherals Symbol #1</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ref-packages">
<packages>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-diopto">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>LED, 5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-swsens">
<packages>
<package name="GP1UE">
<description>Consumer IR Receiver, top view</description>
</package>
<package name="TSOP-IR-SIDE">
<description>Vishay TSOP side view IR receiver</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-conn">
<packages>
<package name="HDR-4X2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-passive">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-transic">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>SOT23 package</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-sym">
<packages>
<package name="P_FRAME">
<description>Portrait frame</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="dpi-sym" package="P_FRAME" value="DP_FRAME_P"/>
<element name="BB4" library="dpi-conn" package="HDR-4X2" value="BB4-CON">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="609-3530-ND"/>
</element>
<element name="C1" library="dpi-passive" package="C0603" value="1uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="490-3897-2-ND"/>
</element>
<element name="IR-TOP" library="dpi-swsens" package="GP1UE" value="GP1UE">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="497-14946-1-ND"/>
</element>
<element name="R3" library="dpi-passive" package="R0603" value="100">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-100HRTR-ND"/>
</element>
<element name="R4" library="dpi-passive" package="R0603" value="100">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-100HRTR-ND"/>
</element>
<element name="LED-TX" library="dpi-diopto" package="LED5MM" value="LED">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="160-1853-ND"/>
</element>
<element name="IR-BOTTOM" library="dpi-swsens" package="GP1UE" value="GP1UE">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="497-14946-1-ND"/>
</element>
<element name="U$4" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="U$5" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="U$6" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="IR1" library="dpi-diopto" package="LED5MM" value="LED-5MM-IR">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="1080-1087-ND"/>
</element>
<element name="IR2" library="dpi-diopto" package="LED5MM" value="LED-5MM-IR">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="1080-1087-ND"/>
</element>
<element name="R6" library="dpi-passive" package="R0603" value="220">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-220HRTR-ND"/>
</element>
<element name="LED-RX" library="dpi-diopto" package="LED5MM" value="LED">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="160-1852-ND"/>
</element>
<element name="R7" library="dpi-passive" package="R0603" value="220">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-220HRTR-ND"/>
</element>
<element name="U$7" library="DP" package="DPI-1" value=""/>
<element name="R1" library="dpi-passive" package="R0603" value="100">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-100HRTR-ND"/>
</element>
<element name="R2" library="dpi-passive" package="R0603" value="10K">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-1.00KHRTR-ND"/>
</element>
<element name="C2" library="dpi-passive" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="490-10504-1-ND"/>
</element>
<element name="E$1" library="ref-packages" package="CHIPLED_0805" value=""/>
<element name="E$2" library="ref-packages" package="CHIPLED_0805" value=""/>
<element name="E$3" library="ref-packages" package="CHIPLED_0805" value=""/>
<element name="E$4" library="ref-packages" package="CHIPLED_0805" value=""/>
<element name="IR-SIDE" library="dpi-swsens" package="TSOP-IR-SIDE" value="TSOP311">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="TSOP31138-ND"/>
</element>
<element name="Q1" library="dpi-transic" package="SOT23" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="DMP2035U-7DICT-ND"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+3V3">
<contactref element="BB4" pad="3"/>
<contactref element="IR-BOTTOM" pad="2"/>
<contactref element="IR-TOP" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IR-SIDE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="BB4" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="BB4" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="BB4" pad="8"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="IRRX-DATA">
<contactref element="IR-TOP" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IR-BOTTOM" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IR-SIDE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LED-TX" pad="A"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LED-RX" pad="A"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="BB4" pad="2"/>
<contactref element="LED-RX" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="BB4" pad="4"/>
<contactref element="LED-TX" pad="C"/>
</signal>
<signal name="MOUNT">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IR2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IR1" pad="A"/>
<contactref element="IR2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="BB4" pad="1"/>
<contactref element="BB4" pad="5"/>
<contactref element="IR-BOTTOM" pad="3"/>
<contactref element="IR-TOP" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IR-SIDE" pad="3"/>
<contactref element="IR-SIDE" pad="3"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FRAME">
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IR1" pad="C"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
