<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>(C) 2017, Demand Peripherals, Inc.</text>
<text>RF315i</text>
<text>BB4</text>
<text>C2</text>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>R3</text>
<text>R4</text>
<text>C1</text>
<text>R5</text>
<text>R6</text>
<text>R7</text>
<text>R8</text>
<text>Sung Oh</text>
<text>/home/bsmith/antenna.bmp</text>
<text>Rev 17A</text>
<text>RF</text>
<text>Pkt</text>
<text>1.575 Inches</text>
<text>1.875 Inches</text>
<text>1.575 Inches</text>
<text>1.875 Inches</text>
<wire x1="0" y1="0" x2="12.7" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="0" x2="12.7" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="1.27" x2="34.925" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.925" y1="1.27" x2="34.925" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.925" y1="0" x2="47.625" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.625" y1="0" x2="47.625" y2="47.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.625" y1="47.625" x2="0" y2="47.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="47.625" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="DP">
<packages>
<package name="FIDUCIAL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-conn">
<packages>
<package name="HDR-4X2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-passive">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-diopto">
<packages>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-swsens">
<packages>
<package name="RFLINK">
<description>RFLink 315/434 MHZ module</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-sym">
<packages>
<package name="DPI-2">
<description>Demand Peripherals Symbol #2</description>
</package>
<package name="P_FRAME">
<description>Portrait frame</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BB4" library="dpi-conn" package="HDR-4X2" value="Keyed_Pin_Header_4x2(0.1&quot;x0.1&quot;)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="609-3530-ND"/>
</element>
<element name="R3" library="dpi-passive" package="R0603" value="240">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-240HRTR-ND"/>
</element>
<element name="RF" library="dpi-diopto" package="0805" value="LED-0805-GRN">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="475-1410-1-ND"/>
</element>
<element name="C1" library="dpi-passive" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="1276-1126-2-ND"/>
</element>
<element name="U$2" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="U$3" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="U$4" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="C2" library="dpi-passive" package="C0603" value="2.2pF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-1739-1-ND"/>
</element>
<element name="R7" library="dpi-passive" package="R0603" value="10K">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-1.00KHRTR-ND"/>
</element>
<element name="R8" library="dpi-passive" package="R0603" value="20K">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-20.0KHRTR-ND"/>
</element>
<element name="R5" library="dpi-passive" package="R0603" value="10K">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-1.00KHRTR-ND"/>
</element>
<element name="R6" library="dpi-passive" package="R0603" value="20K">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-20.0KHRTR-ND"/>
</element>
<element name="R4" library="dpi-passive" package="R0603" value="240">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-240HRTR-ND"/>
</element>
<element name="PKT" library="dpi-diopto" package="0805" value="LED-0805-RED">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="475-1415-6-ND"/>
</element>
<element name="R1" library="dpi-passive" package="R0603" value="10K">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-1.00KHRTR-ND"/>
</element>
<element name="R2" library="dpi-passive" package="R0603" value="10K">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-1.00KHRTR-ND"/>
</element>
<element name="RF1" library="dpi-swsens" package="RFLINK" value="WRL-10533">
<attribute name="VENDOR" value="Sparkfun"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="WRL-10533"/>
</element>
<element name="U$5" library="dpi-sym" package="DPI-2" value=""/>
<element name="U$1" library="dpi-sym" package="P_FRAME" value="DP_FRAME_P"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="BB4" pad="7"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="RF1" pad="4"/>
<contactref element="RF1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="BB4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="BB4" pad="1"/>
<contactref element="BB4" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="RF" pad="C"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="PKT" pad="C"/>
<contactref element="RF1" pad="1"/>
<contactref element="RF1" pad="7"/>
<contactref element="RF1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="RF" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="RF1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="RF1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="PKT" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="BB4" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="BB4" pad="8"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="BB4" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="BB4" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="RF1" pad="8"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOUNT2">
</signal>
<signal name="MOUNT3">
</signal>
<signal name="MOUNT4">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
