<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="96.52" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="0" x2="96.52" y2="47.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="47.625" x2="0" y2="47.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="47.625" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>(C) 2016, Demand Peripherals, Inc.</text>
<text>13</text>
<text>ATXPD, Rev 16A</text>
<text>3.3V</text>
<text>5-STBY</text>
<text>5V</text>
<text>Power Good</text>
<text>Standby</text>
<text>12V</text>
<text>12V</text>
<text>5V</text>
<text>5V</text>
<text>3.3V</text>
<text>On / Off</text>
<text>RMT-ON</text>
<text>S1</text>
<text>S2</text>
<text>S3</text>
<text>R2</text>
<text>R1</text>
<text>R3</text>
<text>R4</text>
<text>3.5 Inches</text>
<text>3.8 Inches</text>
<text>1.575 Inches</text>
<text>1.875 Inches</text>
</plain>
<libraries>
<library name="DP">
<packages>
<package name="LETTER_P">
<description>&lt;b&gt;FRAME&lt;/b&gt; LETTER portrait</description>
</package>
<package name="FIDUCIAL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-conn">
<packages>
<package name="5566-24MOD">
</package>
<package name="TBLK-5.08-X2">
<description>&lt;b&gt;Terminal Block, 5.08mm, x2&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HDR-2X1">
<description>2x1 PIN HEADER on 0.1 inch centers</description>
</package>
<package name="9090-4V">
<description>&lt;b&gt;THOMAS&amp;BETTS&lt;/b&gt; Disk Drive Power Vertical&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="5566-4MOD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-diopto">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>LED, 5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-swsens">
<packages>
<package name="SPDT-TENTHINCH">
</package>
<package name="TOGGLE_SPDT_PC">
<description>SPDT TOGGLE SWITCH</description>
</package>
<package name="MHS122K">
<description>&lt;b&gt;SLIDE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-passive">
<packages>
<package name="R4TENTHS">
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="DP" package="LETTER_P" value="DP_FRAME_P"/>
<element name="X2" library="dpi-conn" package="5566-24MOD" value="ATX_Std">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="WM9738-ND"/>
</element>
<element name="X3" library="dpi-conn" package="5566-4MOD" value="ATX_Plus4">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="A30669-ND"/>
</element>
<element name="RMT-ON" library="dpi-conn" package="HDR-2X1" value="PinHdr254-2">
<attribute name="VENDOR" value="Mouser"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="571-6404562"/>
</element>
<element name="P-GOOD" library="dpi-diopto" package="LED5MM" value="3mm_LED">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="160-1853-ND"/>
</element>
<element name="V-STBY" library="dpi-diopto" package="LED5MM" value="3mm_LED">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="160-1852-ND"/>
</element>
<element name="R1" library="dpi-passive" package="R0603" value="220">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-220HRTR-ND"/>
</element>
<element name="R2" library="dpi-passive" package="R0603" value="220">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-220HRTR-ND"/>
</element>
<element name="S3" library="dpi-swsens" package="TOGGLE_SPDT_PC" value="Vert_SW(Option)">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="CKN1454-ND"/>
</element>
<element name="X1" library="dpi-conn" package="9090-4V" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Mouser"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="538-15-24-4449"/>
</element>
<element name="R3" library="dpi-passive" package="R4TENTHS" value="220(AxialOption)">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="RNF18FT0220R-ND"/>
</element>
<element name="R4" library="dpi-passive" package="R4TENTHS" value="220(AxialOption)">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="RNF18FT0220R-ND"/>
</element>
<element name="U$9" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="U$10" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="U$11" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="3V3A" library="dpi-conn" package="TBLK-5.08-X2" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="ED2609-ND"/>
</element>
<element name="3V3B" library="dpi-conn" package="TBLK-5.08-X2" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="ED2609-ND"/>
</element>
<element name="12V0A" library="dpi-conn" package="TBLK-5.08-X2" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="ED2609-ND"/>
</element>
<element name="12V0B" library="dpi-conn" package="TBLK-5.08-X2" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="ED2609-ND"/>
</element>
<element name="5VSTBY" library="dpi-conn" package="TBLK-5.08-X2" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="ED2609-ND"/>
</element>
<element name="5V0B" library="dpi-conn" package="TBLK-5.08-X2" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="ED2609-ND"/>
</element>
<element name="5V0C" library="dpi-conn" package="TBLK-5.08-X2" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="ED2609-ND"/>
</element>
<element name="5V0A" library="dpi-conn" package="TBLK-5.08-X2" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="ED2609-ND"/>
</element>
<element name="S2" library="dpi-swsens" package="SPDT-TENTHINCH" value="TINYTOGGLE-SPDT-TH">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="EG2459-ND"/>
</element>
<element name="S1" library="dpi-swsens" package="MHS122K" value="MHS122K">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="679-1866-ND"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="MOUNT0">
</signal>
<signal name="MOUNT1">
</signal>
<signal name="MOUNT7">
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X2" pad="8"/>
<contactref element="P-GOOD" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="P-GOOD" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3,3V">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="13"/>
<contactref element="3V3A" pad="2"/>
<contactref element="3V3B" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="6"/>
<contactref element="X2" pad="23"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="5V0B" pad="2"/>
<contactref element="5V0C" pad="2"/>
<contactref element="5V0A" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V/1">
<contactref element="X2" pad="9"/>
<contactref element="V-STBY" pad="A"/>
<contactref element="5VSTBY" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V/2">
<contactref element="X2" pad="10"/>
<contactref element="X2" pad="11"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="12V0A" pad="2"/>
<contactref element="12V0B" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="V-STBY" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X2" pad="16"/>
<contactref element="RMT-ON" pad="1"/>
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="15"/>
<contactref element="X2" pad="19"/>
<contactref element="X2" pad="24"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="7"/>
<contactref element="X2" pad="17"/>
<contactref element="X2" pad="18"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="RMT-ON" pad="2"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="3V3A" pad="1"/>
<contactref element="3V3B" pad="1"/>
<contactref element="12V0A" pad="1"/>
<contactref element="12V0B" pad="1"/>
<contactref element="5VSTBY" pad="1"/>
<contactref element="5V0B" pad="1"/>
<contactref element="5V0C" pad="1"/>
<contactref element="5V0A" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
