<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="96.52" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="0" x2="96.52" y2="47.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="47.625" x2="0" y2="47.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="47.625" x2="0" y2="34.925" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="34.925" x2="1.27" y2="34.925" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="34.925" x2="1.27" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="12.7" x2="0" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.7" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>RLY410,   Rev 16A</text>
<text>BB4</text>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>R3</text>
<text>R4</text>
<text>(C) 2016, Demand Peripherals, Inc.</text>
<text>C1</text>
<text>K4</text>
<text>K3</text>
<text>K2</text>
<text>K1</text>
<text>NC</text>
<text>NO</text>
<text>4</text>
<text>NC</text>
<text>NO</text>
<text>3</text>
<text>NC</text>
<text>NO</text>
<text>2</text>
<text>NC</text>
<text>NO</text>
<text>1</text>
<text>Gnd</text>
<text>+5V</text>
<text>Q4</text>
<text>Q3</text>
<text>Q2</text>
<text>Q1</text>
<text>+</text>
<text>3.5 Inches</text>
<text>3.8 Inches</text>
<text>1.575 Inches</text>
<text>1.875 Inches</text>
</plain>
<libraries>
<library name="DP">
<packages>
<package name="FIDUCIAL">
</package>
<package name="LETTER_L">
<description>&lt;b&gt;FRAME&lt;/b&gt; LETTER landscape</description>
</package>
<package name="DPI-1">
<description>Demand Peripherals Symbol #1</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-swsens">
<packages>
<package name="G5LE">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, 10 A/120 V AC, 8 A/30 V ADC, Omron</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-transic">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>SOT23 package</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-passive">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="E3.5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-conn">
<packages>
<package name="TBLK-5.08-X2">
<description>&lt;b&gt;Terminal Block, 5.08mm, x2&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HDR-4X2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TBLK-5.08-X3">
</package>
<package name="TEST-POINT">
<description>Test Point</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BB4" library="dpi-conn" package="HDR-4X2" value="Keyed_Pin_Header_4x2(0.1&quot;x0.1&quot;)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="609-3530-ND"/>
</element>
<element name="U$4" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="U$5" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="U$6" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="K1" library="dpi-swsens" package="G5LE" value="G5L">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="Z1011-ND"/>
</element>
<element name="K2" library="dpi-swsens" package="G5LE" value="G5L">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="Z1011-ND"/>
</element>
<element name="K3" library="dpi-swsens" package="G5LE" value="G5L">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="Z1011-ND"/>
</element>
<element name="K4" library="dpi-swsens" package="G5LE" value="G5L">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="Z1011-ND"/>
</element>
<element name="U$1" library="DP" package="LETTER_L" value="DP_FRAME_L"/>
<element name="R1" library="dpi-passive" package="R0603" value="100">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-100HRTR-ND"/>
</element>
<element name="R2" library="dpi-passive" package="R0603" value="100">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-100HRTR-ND"/>
</element>
<element name="R3" library="dpi-passive" package="R0603" value="100">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-100HRTR-ND"/>
</element>
<element name="R4" library="dpi-passive" package="R0603" value="100">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-100HRTR-ND"/>
</element>
<element name="Q4" library="dpi-transic" package="SOT23" value="DMP2035">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="DMP2035U-7DICT-ND"/>
</element>
<element name="Q3" library="dpi-transic" package="SOT23" value="DMP3025">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="DMP2035U-7DICT-ND"/>
</element>
<element name="Q2" library="dpi-transic" package="SOT23" value="DMP2035">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="DMP2035U-7DICT-ND"/>
</element>
<element name="Q1" library="dpi-transic" package="SOT23" value="DMP2035">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="DMP2035U-7DICT-ND"/>
</element>
<element name="U$2" library="DP" package="DPI-1" value=""/>
<element name="C1" library="dpi-passive" package="E3.5-8" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="1572-1044-ND"/>
</element>
<element name="CN1" library="dpi-conn" package="TBLK-5.08-X2" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="ED2609-ND"/>
</element>
<element name="CN2" library="dpi-conn" package="TBLK-5.08-X3" value="TBLK-5.08-X3">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="ED2610-ND"/>
</element>
<element name="CN3" library="dpi-conn" package="TBLK-5.08-X3" value="TBLK-5.08-X3">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="ED2610-ND"/>
</element>
<element name="CN4" library="dpi-conn" package="TBLK-5.08-X3" value="TBLK-5.08-X3">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="ED2610-ND"/>
</element>
<element name="CN5" library="dpi-conn" package="TBLK-5.08-X3" value="TBLK-5.08-X3">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="ED2610-ND"/>
</element>
<element name="E$1" library="dpi-conn" package="TEST-POINT" value=""/>
<element name="E$2" library="dpi-conn" package="TEST-POINT" value=""/>
<element name="E$3" library="dpi-conn" package="TEST-POINT" value=""/>
<element name="E$4" library="dpi-conn" package="TEST-POINT" value=""/>
<element name="E$5" library="dpi-conn" package="TEST-POINT" value=""/>
<element name="E$6" library="dpi-conn" package="TEST-POINT" value=""/>
<element name="E$7" library="dpi-conn" package="TEST-POINT" value=""/>
<element name="E$8" library="dpi-conn" package="TEST-POINT" value=""/>
<element name="E$9" library="dpi-conn" package="TEST-POINT" value=""/>
<element name="E$10" library="dpi-conn" package="TEST-POINT" value=""/>
<element name="E$11" library="dpi-conn" package="TEST-POINT" value=""/>
<element name="E$12" library="dpi-conn" package="TEST-POINT" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="BB4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="BB4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="BB4" pad="1"/>
<contactref element="BB4" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="CN1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="BB4" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="BB4" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="BB4" pad="8"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="BB4" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="1"/>
<contactref element="K3" pad="1"/>
<contactref element="K4" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="CN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="K4" pad="O"/>
<contactref element="CN5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="K4" pad="P"/>
<contactref element="CN5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="K3" pad="P"/>
<contactref element="CN4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="K3" pad="S"/>
<contactref element="CN4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="K2" pad="P"/>
<contactref element="CN3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="K2" pad="O"/>
<contactref element="CN3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="K2" pad="S"/>
<contactref element="CN3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="K1" pad="P"/>
<contactref element="CN2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="K1" pad="O"/>
<contactref element="CN2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="K1" pad="S"/>
<contactref element="CN2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOUNT0">
</signal>
<signal name="MOUNT6">
</signal>
<signal name="MOUNT7">
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="K4" pad="S"/>
<contactref element="CN5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="K3" pad="O"/>
<contactref element="CN4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="K2" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="K3" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="K4" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
