<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="96.52" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="0" x2="96.52" y2="47.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="47.625" x2="0" y2="47.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="47.625" x2="0" y2="34.925" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="34.925" x2="1.27" y2="34.925" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="34.925" x2="1.27" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="12.7" x2="0" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.7" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>(C) 2016, Demand Peripherals, Inc.</text>
<text>R5</text>
<text>R6</text>
<text>R7</text>
<text>R8</text>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>R3</text>
<text>R4</text>
<text>R9</text>
<text>R10</text>
<text>R11</text>
<text>R12</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>C3</text>
<text>C4</text>
<text>C5</text>
<text>C6</text>
<text>C7</text>
<text>C8</text>
<text>IC1</text>
<text>IC2</text>
<text>Top BB4</text>
<text>Bottom BB4</text>
<text>SLIDER4, Rev 16A</text>
<text>3.5 Inches</text>
<text>3.8 Inches</text>
<text>1.575 Inches</text>
<text>1.875 Inches</text>
</plain>
<libraries>
<library name="DP">
<packages>
<package name="FIDUCIAL">
</package>
<package name="DPI-1">
<description>Demand Peripherals Symbol #1</description>
</package>
<package name="LETTER_L">
<description>&lt;b&gt;FRAME&lt;/b&gt; LETTER landscape</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-conn">
<packages>
<package name="HDR-3X2">
</package>
<package name="HDR-4X2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TEST-POINT">
<description>Test Point</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-passive">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-transic">
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-swsens">
<packages>
<package name="TT-PS45L">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BB4_TOP" library="dpi-conn" package="HDR-4X2" value="Hdr4x2">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="609-3530-ND"/>
</element>
<element name="C4" library="dpi-passive" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="1276-1126-2-ND"/>
</element>
<element name="C2" library="dpi-passive" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="1276-1126-2-ND"/>
</element>
<element name="C3" library="dpi-passive" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="1276-1126-2-ND"/>
</element>
<element name="U$3" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="U$4" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="U$5" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="U$6" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="IC1" library="dpi-transic" package="SO14" value="7474PWR">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="568-4458-1-ND"/>
</element>
<element name="R1" library="dpi-passive" package="R0603" value="100">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-100HRTR-ND"/>
</element>
<element name="R2" library="dpi-passive" package="R0603" value="100">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-100HRTR-ND"/>
</element>
<element name="R3" library="dpi-passive" package="R0603" value="100">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-100HRTR-ND"/>
</element>
<element name="R4" library="dpi-passive" package="R0603" value="100">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-100HRTR-ND"/>
</element>
<element name="C1" library="dpi-passive" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="1276-1126-2-ND"/>
</element>
<element name="BB4_BOT" library="dpi-conn" package="HDR-3X2" value="Hdr3x2">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="952-2120-ND"/>
</element>
<element name="IC2" library="dpi-transic" package="SO16" value="MCP3008">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="MCP3008T-I/SLCT-ND"/>
</element>
<element name="R5" library="dpi-swsens" package="TT-PS45L" value="TT-PS45L">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="987-1404-ND"/>
</element>
<element name="R6" library="dpi-swsens" package="TT-PS45L" value="TT-PS45L">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="987-1404-ND"/>
</element>
<element name="R7" library="dpi-swsens" package="TT-PS45L" value="TT-PS45L">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="987-1404-ND"/>
</element>
<element name="R8" library="dpi-swsens" package="TT-PS45L" value="TT-PS45L">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="987-1404-ND"/>
</element>
<element name="C5" library="dpi-passive" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="1276-1126-2-ND"/>
</element>
<element name="C6" library="dpi-passive" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="1276-1126-2-ND"/>
</element>
<element name="C7" library="dpi-passive" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="1276-1126-2-ND"/>
</element>
<element name="C8" library="dpi-passive" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="1276-1126-2-ND"/>
</element>
<element name="R9" library="dpi-passive" package="R0603" value="470">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-470HRTR-ND"/>
</element>
<element name="R10" library="dpi-passive" package="R0603" value="470">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-470HRTR-ND"/>
</element>
<element name="R11" library="dpi-passive" package="R0603" value="470">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-470HRTR-ND"/>
</element>
<element name="R12" library="dpi-passive" package="R0603" value="470">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-470HRTR-ND"/>
</element>
<element name="U$1" library="DP" package="DPI-1" value=""/>
<element name="U$7" library="DP" package="LETTER_L" value="DP_FRAME_L"/>
<element name="E$1" library="dpi-conn" package="TEST-POINT" value=""/>
<element name="E$2" library="dpi-conn" package="TEST-POINT" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="BB4_TOP" pad="1"/>
<contactref element="BB4_TOP" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="R5" pad="P$6"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="P$6"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="P$6"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="P$6"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="P$4"/>
<contactref element="R6" pad="P$4"/>
<contactref element="R7" pad="P$4"/>
<contactref element="R8" pad="P$4"/>
<contactref element="BB4_BOT" pad="5"/>
<contactref element="BB4_BOT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="BB4_TOP" pad="7"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="BB4_TOP" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="R8" pad="P$2"/>
<contactref element="R7" pad="P$2"/>
<contactref element="R6" pad="P$2"/>
<contactref element="R5" pad="P$2"/>
<contactref element="BB4_BOT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="R8" pad="P$1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="MOUNT0">
</signal>
<signal name="MOUNT6">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="BB4_TOP" pad="2"/>
<contactref element="BB4_BOT" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="BB4_TOP" pad="4"/>
<contactref element="BB4_BOT" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="BB4_TOP" pad="6"/>
<contactref element="BB4_BOT" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="BB4_TOP" pad="8"/>
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
