<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="8.89" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.89" y1="0" x2="8.89" y2="1.524" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.89" y1="1.524" x2="38.8874" y2="1.524" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.8874" y1="1.524" x2="38.8874" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.8874" y1="0" x2="47.625" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.625" y1="0" x2="47.625" y2="47.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.625" y1="47.625" x2="0" y2="47.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="47.625" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>(C) 2014, Demand Peripherals, Inc.</text>
<text>C1/C2</text>
<text>C3</text>
<text>C14</text>
<text>C5</text>
<text>C9</text>
<text>C10/C11</text>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>R3</text>
<text>R4</text>
<text>R5</text>
<text>L1</text>
<text>IC1</text>
<text>T1</text>
<text>T2</text>
<text>Vin</text>
<text>C6</text>
<text>C7</text>
<text>C8</text>
<text>L2</text>
<text>C12</text>
<text>5V</text>
<text>5V</text>
<text>PWR</text>
<text>C13</text>
<text>J1</text>
<text>Vin</text>
<text>7-20</text>
<text>(C) 2016, Demand Peripherals, Inc.</text>
<text>SMR5, Rev 16A</text>
<text>1.575 Inches</text>
<text>1.875 Inches</text>
<text>1.575 Inches</text>
<text>1.875 Inches</text>
<text>D1</text>
<text>Volts</text>
<text>C4</text>
<text>C17</text>
<text>C16</text>
</plain>
<libraries>
<library name="DP">
<packages>
<package name="LETTER_L">
<description>&lt;b&gt;FRAME&lt;/b&gt; LETTER landscape</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-transic">
<packages>
<package name="SOIC8-PAD">
</package>
<package name="SOT23">
<description>SOT23 package</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-conn">
<packages>
<package name="DC-BARREL-JACK-55MM">
<description>&lt;b&gt;5.5 mm DC BARREL JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source:CUI PJ-102AH</description>
</package>
<package name="TBLK-5.08-X2">
<description>&lt;b&gt;Terminal Block, 5.08mm, x2&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-passive">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1210">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SMD1812">
</package>
<package name="TDKVLFIND">
</package>
<package name="CSMD6-6">
<description>SMD Cap in 6.6x6.6mm package</description>
</package>
<package name="E3.5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
<package name="E7,5-16">
<description>Electrolytic capacitor, grid 7.5 mm, diameter 16 mm</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-diopto">
<packages>
<package name="0805">
</package>
<package name="SOD123T">
<description>SOD123T</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-sym">
<packages>
<package name="DPI-2">
<description>Demand Peripherals Symbol #2</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="T1" library="dpi-transic" package="SOT23" value="DMP2035U">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="DMP2035U-7DICT-ND"/>
</element>
<element name="T2" library="dpi-transic" package="SOT23" value="DMP2035U">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="DMP2035U-7DICT-ND"/>
</element>
<element name="R3" library="dpi-passive" package="R0603" value="10K">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-1.00KHRTR-ND"/>
</element>
<element name="U$1" library="DP" package="LETTER_L" value="DP_FRAME_L"/>
<element name="L1" library="dpi-passive" package="TDKVLFIND" value="4.7uH">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="445-3576-1-ND"/>
</element>
<element name="C6" library="dpi-passive" package="C0805" value="0.22uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="1276-6478-1-ND"/>
</element>
<element name="C7" library="dpi-passive" package="C0603" value="1uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="490-3897-2-ND"/>
</element>
<element name="C8" library="dpi-passive" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="490-10504-1-ND"/>
</element>
<element name="C13" library="dpi-passive" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="1276-1126-2-ND"/>
</element>
<element name="C5" library="dpi-passive" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="1276-1126-2-ND"/>
</element>
<element name="R2" library="dpi-passive" package="R0603" value="14K">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-14.0KHRTR-ND"/>
</element>
<element name="R4" library="dpi-passive" package="R0603" value="100K">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-100KHRTR-ND"/>
</element>
<element name="C3" library="dpi-passive" package="C1206" value="20uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="445-8045-1-ND"/>
</element>
<element name="IC1" library="dpi-transic" package="SOIC8-PAD" value="RT8288">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="1028-1148-1-ND"/>
</element>
<element name="C9" library="dpi-passive" package="C1210" value="20uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="490-4740-1-ND"/>
</element>
<element name="J1" library="dpi-conn" package="DC-BARREL-JACK-55MM" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="CP-102AH-ND"/>
</element>
<element name="R1" library="dpi-passive" package="R0603" value="75K">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-75.0KHRTR-ND"/>
</element>
<element name="C2" library="dpi-passive" package="CSMD6-6" value="100uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="493-2105-1-ND"/>
</element>
<element name="PWR" library="dpi-diopto" package="0805" value="LED-0805-RED">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="475-1415-6-ND"/>
</element>
<element name="R5" library="dpi-passive" package="R0603" value="330">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-330HRTR-ND"/>
</element>
<element name="C12" library="dpi-passive" package="E7,5-16" value="3900">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="493-1539-ND"/>
</element>
<element name="L2" library="dpi-passive" package="SMD1812" value="GRM32ER">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="587-1761-1-ND"/>
</element>
<element name="C11" library="dpi-passive" package="CSMD6-6" value="100uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="493-2105-1-ND"/>
</element>
<element name="D1" library="dpi-diopto" package="SOD123T" value="CDBM140">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="641-1325-1-ND"/>
</element>
<element name="CN1" library="dpi-conn" package="TBLK-5.08-X2" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="ED2609-ND"/>
</element>
<element name="CN2" library="dpi-conn" package="TBLK-5.08-X2" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="ED2609-ND"/>
</element>
<element name="CN3" library="dpi-conn" package="TBLK-5.08-X2" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="ED2609-ND"/>
</element>
<element name="C1" library="dpi-passive" package="E3.5-8" value="100uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="1572-1044-ND"/>
</element>
<element name="C10" library="dpi-passive" package="E3.5-8" value="100uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="1572-1044-ND"/>
</element>
<element name="U$2" library="dpi-sym" package="DPI-2" value=""/>
<element name="C14" library="dpi-passive" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="490-10504-1-ND"/>
</element>
<element name="C4" library="dpi-passive" package="C0603" value="1uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="490-3897-2-ND"/>
</element>
<element name="C15" library="dpi-passive" package="C0805" value="0.22uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="1276-6478-1-ND"/>
</element>
<element name="C16" library="dpi-passive" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="490-10504-1-ND"/>
</element>
<element name="C17" library="dpi-passive" package="C0603" value="1uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="490-3897-2-ND"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SW-OUT">
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="P$1"/>
<contactref element="C11" pad="+"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="CN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PWR" pad="C"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
<contactref element="PWR" pad="A"/>
<contactref element="L2" pad="P$2"/>
<contactref element="CN2" pad="2"/>
<contactref element="CN3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="C11" pad="-"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="CN1" pad="1"/>
<contactref element="CN2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="CN3" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="S$4">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
