<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="12.7" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="0" x2="12.7" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="1.27" x2="34.925" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.925" y1="1.27" x2="34.925" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.925" y1="0" x2="47.625" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.625" y1="0" x2="47.625" y2="47.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.625" y1="47.625" x2="0" y2="47.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="47.625" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>(C) 2017, Demand Peripherals, Inc.</text>
<text>TOUCH4, Rev 17A</text>
<text>R1</text>
<text>C1</text>
<text>4</text>
<text>R2</text>
<text>R3</text>
<text>R4</text>
<text>IC1</text>
<text>1.575 Inches</text>
<text>1.875 Inches</text>
<text>1.575 Inches</text>
<text>1.875 Inches</text>
<text>BB4</text>
<text>3</text>
<text>2</text>
<text>1</text>
<text>R5</text>
<text>R6</text>
<text>R7</text>
<text>R8</text>
<text>C2</text>
<text>C3</text>
<text>C4</text>
<text>C5</text>
</plain>
<libraries>
<library name="DP">
<packages>
<package name="FIDUCIAL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-conn">
<packages>
<package name="HDR-4X2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TEST-POINT">
</package>
<package name="PAD1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-sym">
<packages>
<package name="P_FRAME">
<description>Portrait frame</description>
</package>
<package name="DPI-1">
<description>Demand Peripherals Symbol #1</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-passive">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-transic">
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dpi-swsens">
<packages>
<package name="TOUCH-9MM">
<description>Touch Pad - 9mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="dpi-sym" package="P_FRAME" value="DP_FRAME_P"/>
<element name="U$3" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="U$8" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="BB4" library="dpi-conn" package="HDR-4X2" value="BB_CON">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="609-3530-ND"/>
</element>
<element name="U$2" library="DP" package="FIDUCIAL" value=""/>
<element name="E$1" library="dpi-conn" package="TEST-POINT" value=""/>
<element name="E$2" library="dpi-conn" package="TEST-POINT" value=""/>
<element name="E$3" library="dpi-conn" package="TEST-POINT" value=""/>
<element name="E$4" library="dpi-conn" package="TEST-POINT" value=""/>
<element name="R1" library="dpi-passive" package="R0603" value="100">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-100HRTR-ND"/>
</element>
<element name="R2" library="dpi-passive" package="R0603" value="100">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-100HRTR-ND"/>
</element>
<element name="R3" library="dpi-passive" package="R0603" value="100">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-100HRTR-ND"/>
</element>
<element name="R4" library="dpi-passive" package="R0603" value="100">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-100HRTR-ND"/>
</element>
<element name="R5" library="dpi-passive" package="R0603" value="200K">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-200KHRTR-ND"/>
</element>
<element name="R6" library="dpi-passive" package="R0603" value="200K">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-200KHRTR-ND"/>
</element>
<element name="R7" library="dpi-passive" package="R0603" value="200K">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-200KHRTR-ND"/>
</element>
<element name="R8" library="dpi-passive" package="R0603" value="200K">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-200KHRTR-ND"/>
</element>
<element name="C1" library="dpi-passive" package="C0603" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-1739-1-ND"/>
</element>
<element name="C2" library="dpi-passive" package="C0603" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-1739-1-ND"/>
</element>
<element name="C3" library="dpi-passive" package="C0603" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-1739-1-ND"/>
</element>
<element name="C4" library="dpi-passive" package="C0603" value="">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="311-1739-1-ND"/>
</element>
<element name="IC1" library="dpi-transic" package="SO14" value="74HC14">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="568-1401-1-ND"/>
</element>
<element name="U$5" library="dpi-swsens" package="TOUCH-9MM" value="TOUCH-9MM"/>
<element name="U$6" library="dpi-swsens" package="TOUCH-9MM" value="TOUCH-9MM"/>
<element name="U$7" library="dpi-swsens" package="TOUCH-9MM" value="TOUCH-9MM"/>
<element name="U$9" library="dpi-swsens" package="TOUCH-9MM" value="TOUCH-9MM"/>
<element name="C5" library="dpi-passive" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="VENDOR" value="Digikey"/>
<attribute name="VENDOR-PART-NUM" value="1276-1126-2-ND"/>
</element>
<element name="CN1" library="dpi-conn" package="PAD1" value=""/>
<element name="CN2" library="dpi-conn" package="PAD1" value=""/>
<element name="CN3" library="dpi-conn" package="PAD1" value=""/>
<element name="CN4" library="dpi-conn" package="PAD1" value=""/>
<element name="U$4" library="dpi-sym" package="DPI-1" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="+3V3">
<contactref element="BB4" pad="3"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="BB4" pad="1"/>
<contactref element="BB4" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="WW19">
</signal>
<signal name="WW30">
</signal>
<signal name="WW31">
</signal>
<signal name="WW32">
</signal>
<signal name="WW33">
</signal>
<signal name="WW34">
</signal>
<signal name="WW35">
</signal>
<signal name="WW41">
</signal>
<signal name="WW42">
</signal>
<signal name="WW43">
</signal>
<signal name="WW44">
</signal>
<signal name="WW45">
</signal>
<signal name="WW46">
</signal>
<signal name="WW47">
</signal>
<signal name="WW53">
</signal>
<signal name="WW54">
</signal>
<signal name="WW55">
</signal>
<signal name="WW56">
</signal>
<signal name="WW57">
</signal>
<signal name="WW58">
</signal>
<signal name="WW59">
</signal>
<signal name="WW66">
</signal>
<signal name="WW67">
</signal>
<signal name="WW68">
</signal>
<signal name="WW69">
</signal>
<signal name="WW70">
</signal>
<signal name="WW71">
</signal>
<signal name="WW81">
</signal>
<signal name="WW82">
</signal>
<signal name="WW83">
</signal>
<signal name="WW93">
</signal>
<signal name="WW94">
</signal>
<signal name="WW95">
</signal>
<signal name="WW104">
</signal>
<signal name="WW105">
</signal>
<signal name="WW106">
</signal>
<signal name="WW107">
</signal>
<signal name="WW118">
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="BB4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MOUNT2">
</signal>
<signal name="MOUNT3">
</signal>
<signal name="MOUNT4">
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="S$4">
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="BB4" pad="8"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="BB4" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="BB4" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="BB4" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
<contactref element="CN3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="1"/>
<contactref element="CN4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
<contactref element="CN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
<contactref element="CN2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
